**Popis produktu**

68 SMD LED

250 lm / 6500 K

detekčný uhol senzora pohybu PIR 120°, vzdialenosť 6 m

cez deň sa nabíja, v noci svieti

3 režimy osvetlenia:

100% svietivosť pri detekcii pohybu, potom sa vypne pribl. po 30 sekundách

100 % svietivosť pri detekcii pohybu, potom pribl. po 30 sekundách nepretržitá nízka svietivosť

nepretržitá nízka svietivosť bez detekcie pohybu

materiál: ABS + PC

IP65: odolné voči tryskajúcej vode (zo všetkých smerov)

napájanie: 1x 3,7 V 18650 Li-ion 1200