**Popis produktu**

161 studených bielych LED SMD

700 lm / 6500 K

detekčný uhol senzora pohybu PIR 120°, vzdialenosť 6 m

3 režimy osvetlenia:

100% svietivosť pri detekcii pohybu, potom sa vypne pribl. po 30 sekundách

100 % svietivosť pri detekcii pohybu, potom pribl. po 30 sekundách nepretržitá nízka svietivosť

nepretržitá nízka svietivosť bez detekcie pohybu

nastaviteľný uhol sklonu

otáčateľné a sklopiteľné

IP65: odolné voči tryskajúcej vode (zo všetkých smerov)

napájanie: 1 x 3,7 V 18650 Li-ion akumulátor 3600 mAh

upevňovacie prvky sú príslušenstvom