**Popis produktu**

40 ks SMD LED

600 lm / 6000 K

detekčný uhol senzora pohybu PIR 120°, vzdialenosť 6 m

diaľkové ovládanie

nastaviteľná svietivosť

časovač

2 režimy senzora:

100% svietivosť pri detekcii pohybu, potom sa vypne pribl. po 30 sekundách

100 % svietivosť pri detekcii pohybu, potom pribl. po 30 sekundách nepretržitá nízka svietivosť

materiál: kov, plast

IP65: odolné voči tryskajúcej vode (zo všetkých smerov)

zabudovaný akumulátor 3,2 V 5 Ah, 16 W LiFePO

výkon solárneho panelu: 7 W

napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V CR2025 gombíková batéria (je príslušenstvom)

upevňovacie prvky sú príslušenstvom