**Popis produktu**

2 hlavné horáky s piezo zapaľovaním na ľavej strane

výkon jedného hlavného horáka: 3,2 kW

bočný horák s piezo zapaľovaním, výkon 3,2 kW

varná plocha 530 x 400 mm

2 mriežky na pečenie, pochrómovaná oceľ

s praktickým úložným košom

príslušenstvo: redukcia tlaku a hadica:

pre zmes plynu LPG

menovitý znížený tlak plynu: 30 mbar

pripojenie plynovej fľaše: W21,8x1/14" s ľavým závitom

rozsah prevádzkovej teploty: -20 - +50 °C

práškovo lakovaný kryt

pozinkovaný, pohodlne výsuvný zásobník na tuk

s integrovaným teplomerom vo veku

hmotnosť: 26 kg