**Popis produktu**

výkon: 130 W

automatické a ručné vákuovanie

mokré alebo suché vákuové zváranie

samostatná funkcia zvárania

vnútorný zásobník na fóliu (max. Ø6,2 cm)

integrovaná rezačka fólie

sacia sila max. -0,7 bar

dĺžka zvaru: max. 30 cm

šírka zvaru: ~3 mm

príslušenstvo: 5 ks vreciek 20 x 30 cm

typy náhradných fólií: HGF2030, HGF2840, HGF28500

napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz

hmotnosť: 1399 g