**Popis produktu**

aj na vonkajšie použitie, prevedenie odolné voči poveternostným vplyvom

spodný a horný ohrev so samostatnými termostatmi a kontrolkami

max. teplota 380 °C

plocha na pečenie 33 x 33 cm

1,5 cm hrubý Cordierite kameň na pizzu (môžete zakúpiť aj samostatne: HGPZ02S)

s dvierkami z nehrdzavejúcej ocele na efektívne pečenie pizze (môžete zakúpiť aj samostatne: HGPZ02D)

odporúčaná lopata na pizzu, nie je príslušenstvom: GRT03

1,8 m s pripojovacím káblom s gumovým plášťom

za-/vypínač

ochrana IPX4 proti striekajúcej vode

rozmery: 50 x 28 x 50 cm

hmotnosť: 14 kg