**Descriere produs**

protecţie împotriva supraîncălzirii

max. 2300 W – în stare desfăşurată

max. 1000 W – în stare înfăşurată

după intrarea în funcţiune a protecţiei împotriva

supraîncălzirii, scoateţi aparatul de sub tensiune;

după ce se răceşte, apăsaţi butonul de resetare!

cablu şi capace de protecţie cauciucate

potrivit atât pentru interior, cât şi pentru exterior

15 m H05RR-F 3G1.0 mm²

250 V~ / 50 Hz / 10 A