**Descriere produs**

3 x 2,5 mm2 cablu H05RR-F

se poate folosi şi înfăşurat:

250 V∼/max. 1300 W - înfăşurat

250 V∼/max. 3600 W - desfăşurat

4 socluri cu protecţie cu capac protector

buton de reanclanşare a protecţiei termice declanşate

pentru uz exterior (protecţie la apă IP44)

Cablu cauciucat pe suport metalic!

25 m