**Descriere produs**

Se recomandă pentru cazurile în care se doreste plasarea tamburul în apropierea aparatului ce urmează a fi alimentat.

cablu H05VV-F 3G1,0 mm2, IP20

27 m cablu pe tamburul mare 3 m pe tamburul mic

se poate folosi şi înfăşurat, sarcina: 250 V∼/max. 1000 W - înfăşurat

250 V∼/max. 2300 W - desfăşurat

fişă pipă şi soclu drept mobil

buton de reanclanşare a protecţiei termice declanşate

Pe suport metalic!