**Marketing szöveg**

A HJR 24-30 kábeldob különleges kialakításának köszönhetően nem szükséges a működtetett berendezés közelében használni, ezzel is védheti a készülékeit. A kábeldob 27 m vezetékkel ellátott, aminek a végén egyenes lengő aljzat található. A külső kicsi felcsévélő dobon 3 m vezeték található, ami pipa alakú dugós.

A túlmelegedés elleni védőkapcsoló védelmet nyújt használat során. A termék masszív fém talppal és 27 m hosszú H05VV-F 3G1,0 mm2 kábellel ellátott.

Feltekerve maximum 900 W-ig, letekerve pedig 2300 W-ig terhelhető.

**Termékleírás**

Olyan esetekben ajánljuk, amikor nem akarjuk magát a kábeldobot a működtetni kívánt berendezés közelében elhelyezni.

H05VV-F 3G1,0 mm2 kábel, IP20 kivitel

27 + 3 méter vezeték a nagy, ill. a kicsi felcsévélő dobon

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 1000 W - feltekerve

250 V∼ / max. 2300 W - letekerve

pipa alakú dugó és egyenes lengő aljzat

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

Fém talppal!