**Marketing szöveg**

A HJR 3-20 kábeldob műanyag tartóval és komfortos markolattal ellátott, így igazán könnyű használatot garantál.

Az IP 20 védelem és a túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során.

A kábeldob 4 db 250 V-os védőérintkezős aljzattal ellátott. A 20 m kábel H05VV-F 3G 1,0 mm2 típusú.

Feltekerve maximum 1000 W-ig, letekerve pedig 2300 W-ig terhelhető.

A HJR 3-20 kábeldob kis helyen is elfér és akár hölgyek is könnyedén használhatják.

**Termékleírás**

H05VV-F 3G1,0 mm2 kábel, IP20 kivitel

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 1000 W - feltekerve

250 V∼ / max. 2300 W - letekerve

pipa alakú dugó, 4 védőérintkezős aljzat

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

műanyag tartóval