**Marketing szöveg**

A HJR 400-25 Kültéri ipari kábeldob strapabíró kialakításának köszönhetően jól alkalmazható építőipari munkálatokhoz, ahol nagyobb áramelletásra van szükség.

Az IP 44 védelem által kültéren is biztonsággal használható. A túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során. A termék masszív fém talppal és fogantyúval van ellátva, valamint 25 m hosszú H07RN-F 5G2,5 mm2 gumi kábellel szerelt.

A kábeldob 2 db 2P+E aljzattal és 1 db 3P+N+E aljzattal felszerelt.

A 2P+E aljzat feltekerve maximum 1200 W, letekerve 3000 W teljesítményt bírnak el a 230 V-os aljzatok.

A 3P+N+E aljzat feltekerve maximum 3600 W, letekerve 9000 W-ot bír el a 400 V-os aljzat.

Elsősorban szakembereknek ajánljuk építőiparba, de akár otthoni felhasználásra is alkalmas.

**Termékleírás**

túlmelegedés elleni védőkapcsolóval

25 m, H07RN-F 5G2,5 mm2

2P+E aljzat: feltekerve max. 1200 W, 230 V; letekerve max. 3000 W, 230 V

3P+N+E aljzat: feltekerve max. 3600 W, 400 V; letekerve max. 9000 W, 400 V