**Popis produktu**

Odporúčame použiť v takých prípadoch, ak bubon nechceme umiestniť v blízkosti prístroja.

H05VV-F 3G1,0 mm2 kábel, IP20 prevedenie

27 + 3 m kábel na veľkom, resp. malom bubne

možnosť použitia aj v navinutom stave: 230 V∼ / max. 1000 W - navinutý

230 V∼ / max. 2300 W - rozvinutý

lomená vidlica a rovná zásuvka, voľná

tlačidlo tepelnej poistky

S kovovým držiakom!