**Popis produktu**

H05VV-F 3G1,5 mm2 kábel, IP20 prevedenie

možnosť použitia aj v navinutom stave: 230 V∼ / max. 1000 W - navinutý

lomená vidlica, 4 zásuvky

tlačidlo tepelnej poistky

S kovovým držiakom!

50 m

230 V∼ / max. 3000 W - rozvinutý