**Popis produktu**

ochrana proti prehriatiu

H07RN-F 3G2,5 mm2 kábel, vonkajšie prevedenie IP44

250 V~, max. 16 A

navinutý max. 1100 W

rozvinutý max. 3000 W

25 m

Kovový podstavec, kovový bubon, gumený kábel!