**Popis produktu**

v prípade vstupu do okruhu pôsobenia pohybový senzor (PIR) vydáva zvukovú a svetelnú signalizáciu

pohybový senzor: vodorovne 110°, 5-6 m

433,92 MHz, max. 120 m dosah rádia v otvorenom teréne

diaľkový ovládač je príslušenstvom (ON – OFF)

jednoduché uvedenie do prevádzky

pohybový senzor aj na vonkajšie použitie (IP44)

skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom

napájanie: PIR senzor pohybu: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

vnútorná jednotka: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom

diaľkový ovládač: 1 x 12 V (23A) batéria, je príslušenstvom

rozmery: 140 x 90 x 45 mm / 95 x 65 x 33 mm