**Popis produktu**

podľa štandardu BS 5446-2

Thermistek senzor tepla

testovací režim

signalizácia konca životnosti batérie

napájane: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium, očakávaná prevádzka: 10 rokov

prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C

životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 10 rokov

W2 MODULE umožňuje vzájomné prepojenie produktov s takýmto modulom, môžete prepojiť s detektormi ST-630 a/alebo HT-630. Keď jeden detektor prepojený do siete zapne poplach, tak aj ostatné v sieti zapnú poplach.