**Popis produktu**

Vyrobené z ocele

Izolovaná rukoväť

Izolácia: do 1000 V [AC]

Na káble s plastovou alebo gumovou izoláciou

Priemer nastaviteľný s ryhovanou skrutkou a prítužnou maticou

Max. prierez kábla: 6,0 mm²

Dĺžka 160 mm