**Popis produktu**

impedancia: 75 Ohm

4,2 mm biela PVC izolácia

0,12 mm x 48 medené opletenie

hliníková fólia

2,6 mm penová PE izolácia

0,5 mm pomedená, oceľová, vnútorná žila

100 m / kotúč