**Marketing szöveg**

A csengő transzformátort a MACK8N 8V-os típusú iskolacsengőhöz javasoljuk.

A bemenő feszültség: 230 V/ 50 Hz

A kimenő feszültség: 8/12/24 V/ 50 Hz

**Termékleírás**

- MACK8N 8V-os iskolacsengőhöz

- bemenő feszültség: 230 V~ / 50 Hz

- kimenő feszültség: 8/12/24 V~ / 50 Hz