**Descriere produs**

pentru soneria de scoala 8V, MACK8N

tensiune intrare: 230 V~ / 50 Hz

tensiune iesire: 8/12/24 V~ / 50 Hz