**Popis produktu**

profesionálny elektretový kondenzátorový mikrofón

možnosť použiť k prístrojom s mikrofónovým vstupom

LED kontrolka na podstavci

LED kontrolka na ramene

za- / vypínač na podstavci

odstrániteľná hubka na filtrovanie hluku

kardioidná smerová charakteristika

masívna, kovová XLR pripojovacia vidlica

extra dlhý, odstrániteľný pripojovací kábel (5 m)

príslušenstvo: ∅6,3 mm

XLR audio pripojovací kábel, hubka na filtrovanie hluku

dva druhy napájania: batéria alebo +48 V fantómové napätie

typ batérie: 6LR61 (9 V) batéria, nie je príslušenstvom

rozmery: 12,5 x 15 x 49 cm / 610 g