**Popis produktu**

profesionálny kondenzátorový mikrofón

možnosť použiť k prístrojom s mikrofónovým vstupom

za-/vypínač a LED kontrolka prevádzky na podstavci

LED kontrolka - svetelný krúžok - na tyči

odstrániteľná hubka na filtrovanie hluku

kardioidná smerová charakteristika

extra dlhý pripojovací kábel (6 m)

masívna, kovová prípojka XLR

príslušenstvo: kábel s 6,3 mm vidlicou - zásuvkou XLR

napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom