**Popis produktu**

kombinované hroty s odstrániteľnými izolačnými krytmi

odstrániteľné izolačné kryty na lomených banánikových vidliciach (∅4 mm)

~120 mm rukoväť / 2 mm priemer hrotu

600 V CAT II / 600 V CAT III

10 A max. zaťažiteľnosť

~ 90 cm dlhý 22AWG kábel