**Popis produktu**

ohybný, mäkký, odolný merací hrot, pohodlné používanie

kombinované hroty s odstrániteľnými izolačnými krytmi

odstrániteľné izolačné kryty na lomených banánikových vidliciach (∅4 mm)

~145 mm rukoväť / 2 mm priemer hrotu

1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600V CAT IV

10 A max. zaťažiteľnosť

~120 cm dlhý 20AWG kábel