**Popis produktu**

profesionálne meracie hroty prémiovej kvality

kombinovaný hrot s precíznym pružinovým

kontaktom

aj vnútorne izolovaná špička kontaktu

v banánikovej vidlici

odstrániteľné izolačné kryty

priemer meracej hlavici: 2 mm

1000 V CAT III / 600 V CAT IV

max. zaťažiteľnosť: 10 A

~135 cm dlhý 18AWG

kábel