**Popis produktu**

H03VVH2-F 2 x 0,75 mm2, 250 V~/50 Hz/max. 2 A / max. 460 W, 2 m (1,5 m+0,5 m)