**Popis produktu**

eloxovaný hliník leteckej kvality

vodotesná (IP67) odolná voči nárazom

500 mAh akumulátor

kontrolka nízkeho nabitia akumulátora

odnímateľná spona na čiapku, nastaviteľný uhol sklonu

Direct-to-Red funkcia

turbo (400 lm): 30 sekundové intervaly / 60 m

vysoká svietivosť (150 lm): 1 h / 50 m

stredná svietivosť (50 lm): 2 h / 18 m

nízka svietivosť (15 lm): 5 h / 10 m

zelené svetlo (10 lm): 10 h / 14 m

červené svetlo (10 lm): 10 h / 14 m

rozmery (svietidlo): 4,7 x 3,2 x 3 cm