**Popis produktu**

eloxovaný hliník leteckej kvality

pogumovaná rukoväť

vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom

výkonný magnet na konci

4x zoom

Direct-to-Red

kontrolka nízkeho nabitia akumulátora - baterka:

s vysokou svietivosťou (2000 lm): 2 h / 409 m

s nízkou svietivosťou (200 lm): 12 h / 125 m - montážne svietidlo:

s vysokou svietivosťou (500 lm): 4 h / 34 m

s nízkou svietivosťou (50 lm): 24 h / 10 m - červené svetlo:

s vysokou svietivosťou (40 lm): 6 h / 9 m

s nízkou svietivosťou (4 lm): 60 h / 3 m

2000 mAh akumulátor

rozmery (v zasunutom stave): 17,3 x 4,3 cm