**Popis produktu**

modré LED podsvietenie

kontrola prítomnosti striedavého a jednosmerného napätia

test striedavého napätia: 70 - 250 V~

test jednosmerného napätia: max. 12, 36, 55 V

test prerušenia obvodu

napájanie: 1 x CR927 (3 V) batéria, je príslušenstvom

rozmery: 140 x 25 x 15 mm