**Popis produktu**

NIKDY NIE SÚ POTREBNÉ BATÉRIE. SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA AJ V CHLADNOM PROSTREDÍ

maximálny výkon: 230 V / 3.000 W / 13 A

na spínanie rezistívnej záťaže (napr. svietidla)

malý, zabudovateľný spínací modul

za- a vypínač na moduly

LED kontrolky

vlastné kódovanie s funkciou učenia

možnosť používať až so 8 tlačidlami

pamäť pre výpadok prúdu

tlačidlo s ochranou proti vniknutiu vody

dosah na otvorenom teréne: 120 m

prevádzková frekvencia 433,92 MHz

napájanie tlačidla: kinetická energia

napájanie spínacieho modulu: 230 V 50 Hz / 0,3 Wmax.

tlačidlo / modul: 50 x 82 x 22 mm / 28 x 55 x 19 mm

nie je vhodný na prevádzkovanie zariadení s ochranným kontaktom.

uvedenie do prevádzky zverte do rúk odborníka!