**Popis produktu**

pH 0,00 - 14,00 / 0 – 60 °C

Kyslá alebo zásaditá voda? Okamžitý výsledok!

meranie teploty tekutiny a vzduchu

použitie v oblasti zdravej životosprávy, výživy, pri koníčkoch, práci

ideálne použitie: plavecký bazén, perličkový kúpeľ, akvárium, rybník, voda z vodovodu, minerálna vodu, ovocná šťava, víno, pálenie pálenky, káva, čaj, telesná tekutina, voda na polievanie…

koniec trápeniu sa s testovacími prúžkami

dobre viditeľný, 4 digitový LCD displej

moderná meracia hlavica: sklená elektróda

automatická kompenzácia teploty

rýchla, pohodlná, čistá obsluha

možnosť 1-bodovej kalibrácie

príslušenstvo: skrutkovač pre kalibráciu a ochranné puzdro

napájanie: 2 x LR44 (1,5 V); je príslušenstvom

rozmery: 155 x 29 x 16 mm