**Popis produktu**

Možnosť samostatne zapnúť rotačný pohyb (precesia) hriadeľa vo vnútri ochrannej mriežky. Takto ventilátor mieša vzduch vo väčšom uhle.

40 cm priemer vrtule

kovové vrtule

regulovateľný výkon (3 stupne)

nastaviteľný uhol sklonu (90°)

dĺžka kábla: 1,2 m

napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 50 W

rozmery: 54 x 50 x 26 cm