**Popis produktu**

impedancia: 75 Ohm

6,9 mm biela PVC izolácia

0,12 mm x 48 hliníkové opletenie

hliník + PET fólia

4,6 mm penová PE izolácia

1,0 mm pomedená, oceľová, vnútorná žila

500 m / kotúč