**Termékleírás**

Egy modern és megbízható megoldást keres otthona hőmérsékletének szabályozásához?

Akkor Önnek a SALUS RT520 vezetékes szobatermosztátot javasoljuk.

A készülék kontaktus kimenettel és Opentherm kommunikációs csatlakozóval ellátott, így a kazánmodulációs üzem is könnyedén elérhető. Feltétele, hogy gázkazánja szabványos Opentherm központtal rendelkezzen.

Nagy, letisztult és intuitív LCD kijelzőjén a megjelenő adatok könnyen leolvashatók. A választható Optimalizációs üzem lehetővé teszi az energiahatékonyság és komfort maximalizálását, míg a PIN-kód extra biztonságot nyújt és segítség az energiamegtakarítás területén is.A készülék szervizfigyelmeztetője tájékoztatja Önt a karbantartás szükségességéről.

A készülék hőmérsékleti tartománya 5 és 33,5 °C között állítható. 2 db 1,5 V-os (AA) elemmel működtethető, mely a csomagolás részét képezi. Az eszköz kompakt méretének (9,5 x 11,8 x 2,6 cm) köszönhetően tökéletesen illeszkedik bármelyik otthonba.

Fedezze fel a kényelmet, amit a SALUS RT520 vezetékes szobatermosztát nyújthat! Rendelje meg most, és lépjen be az intelligens otthonok világába!

kontaktus kimenet és Opentherm kommunikációs csatlakozó

kazánmodulációs üzem (csak Opentherm központokkal)

kiolvasható előremenő/visszatérő hőmérséklet, kazán hibakód (Opentherm üzemben)

az Opentherm működés feltétele a kazán szabványos Opentherm protokollja, ennek ellenőrzése a beüzemelő feladata.

választható Optimalizációs üzem

nagy és intuitív LCD képernyő

PIN kóddal zárható termosztát

PIN kóddal védhető termosztát

PIN kóddal zárható szobatermosztát

PIN kóddal védhető szobatermosztát

tápellátás: 2 x AA elem

hőmérsékleti tartomány: 5 ° C ~ 32,5 ° C

méretek: 95 x 118 x 26 mm