**Popis produktu**

impedancia: 75 Ohm

7,06 mm biela PVC izolácia

hliník + PET fólia

0,12 mm x 80 hliníkové opletenie

hliník + PET fólia

4,6 mm penová PE izolácia

1,02 mm pomedená, oceľová žila

305 m / kotúč (drevený kábelový bubon)