**Popis produktu**

umožňuje súčasné napájanie dvoch prístrojov

LED kontrolka

vstupné napätie: 12 V DC

napätie na výstupe: 2 x 12 V DC / max. 5 A