**Popis produktu**

možno namontovať na riadidlá kolobežiek, bicyklov, elektrických bicyklov, stacionárnych bicyklov, motoriek a kočíkov

masívna, zosilnená príchytka s kovovou skrutkou

otočný a sklopný držiak

bezpečnostná západka pre pevné uchytenie

rohy telefónu sú chránené v prípade pádu alebo nehody

gumové a silikónové vložky pre nekĺzavé upevnenie bez škrabancov

výška / šírka telefónu: ~130-180 / 55-85 mm

priemer riadidiel: 18-45 mm