**Termékleírás**

Ön is azok közé tartozik, akik a maximális otthoni biztonságot keresik? A FireAngel SCB10-INT kombinált szén-monoxid és füstjelző az EN 50291-1, EN 50291-2 és EN 14604 szabványoknak laborvizsgálattal igazoltan megfelel.

A készülékben található fejlett elektrokémiai CO érzékelő és optikai füstérzékelő a legkisebb veszélyt is azonnal jelzik. A praktikus funkcióknak köszönhetően, mint a tesztüzemmód, a némítás és az élettartam vége jelzés nem csupán az Ön biztonságát, hanem a kényelmét is szolgálják. A készüléken található LED-ek jelzik a bekapcsolt állapotot, az esetleges meghibásodást és a riasztás módját. A vészjelző tápellátását beépített, nem cserélhető lítium elem biztosítja, melynek várható üzemideje 10 év, megfelelő körülmények (-10 °C és +40 °C közötti hőmérséklet; 30-90% közötti relatív páratartalom) közti használat mellett. A készülékház UL94 V0 lángálló műanyagból készült.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját! A garancia ideje 3 év.

EN 50291-1, EN 50291-2 és EN 14604 szabványnak megfelel

elektrokémiai CO érzékelő és optikai füstérzékelő

tesztüzemmód

élettartam vége jelzés

tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható üzemidőműködési hőmérséklet: 0 °C - +40 °C

megengedett páratartalom: 30 - 93 %

készülék élettartam: 10 év

jótállás: 3 év

méret: ∅13,3 x 4,1 cm