**Descriere produs**

diametru nominal paletă: 18 cm

se poate controla de la butoanele tactile sau de la telecomandă

Motor CC, 12 trepte de viteză

se poate asambla la două înălțimi diferite (970 mm, 695 mm)

mod normal, vânt natural și mod de noapte

unghiuri de înclinare ale capului de ventilator: 30 °, 60 °, 90 °

mișcare oscilantă pe orizontală și/sau verticală

indicator LED alb, oprire automată după 3 minute

temporizator pornire/oprire între 1-15 ore

nivel zgomot LWA=59,1 dB(A)

alimentare telecomandă baterii 2x1,5V (AAA), nu sunt incluse

alimentare: 220-240V~ 50-60Hz 50W