**Popis produktu**

profesionálny, uzavretý kôš

nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu

vystužený, impregnovaný kónus

Pm/Pn: 40/30 W

f: 500-8.500 Hz

SPL1 W/1 m: 84 dB