**Popis produktu**

profesionálny, uzavretý kôš

nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu

vystužený, impregnovaný kónus

Pm/Pn: 50/40 W

f: 400-7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 86 dB