**Popis produktu**

profesionálny, uzavretý kôš

nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu

vystužený, impregnovaný kónus

Pm/Pn: 60/40 W

f: 300-6.000 Hz

SPL1 W/1 m: 88 dB