**Popis produktu**

LED displej

230 V∼/48 W

rýchle ohrievanie

nastaviteľná a kontrolovateľná teplota (150 - 420 °C)

trojciferný červený LED displej

tepluodolný silikónový kábel

silikónová guma na rukoväti

náhradná spájkovačka: SMA 5051T

bez nástroja vymeniteľný hrot

čistiaca špongia s táckou

nastaviteľný držiak na spájku