**Popis produktu**

NESPRÁVNE ZAPOJENÉ ZÁSUVKY

MÔŽU BYŤ ŽIVOTU A POŽIARNE NEBEZPEČNÉ!

rýchle, jednoduché kontrolné testovanie

odhalí častejšie nesprávne zapojenie nástenných zásuviek

napríklad: prehodená fáza a nula, prehodená fáza a uzemnenie, chýbajúce uzemnenie…

LED kontrolky a veľký, podsvietený displej

možno použiť aj ako voltmeter

zobrazí: L-N a N-E napätie, RCD mA prúd

kontroluje prevádzku relé ochrany proti dotyku (Fi, RCD)

bezbatériová prevádzka

pre max. 250 V~ zásuvky