**Popis produktu**

1 elektrický obvod

spínanie - OFF - (ON)

125 V / 1 A, 250 V / 3 A

červený

montáž: 12 mm