**Popis produktu**

profesionálna spájkovacia stanica, 75 W

ESD: ochrana pred elektrostatickým výbojom

priložený ESD prepojovací kábel (~1,4 m)

nastaviteľná teplota: 200-480 °C

rýchle zahriatie

udržiavanie stabilnej teploty

teplota sa dá ľahko kalibrovať

odolné keramické vykurovacie teleso

izolovaná a ergonomická rukoväť

náhradný hrot (opcia): 5SI-216N-B1.0, 5SI-216N-1.6D