**Popis produktu**

120 W (2 x 60 W) / 2 x 4 Ohm

180 W (2 x 90 W) / 2 x 2 Ohm

150 W / 1 x 4 Ohm

2/1 kanál, mostíkové zapojenie

regulovateľná kombinovaná výhybka

3 režimy výhybky: basový, stredobasový

+ výškový a širokopásmový reproduktor

2/4 Ohm zaťažiteľnosť

regulátor hlasitosti

účinné zvýraznenie basov

LED kontrolka preťaženia

nízkoúrovňový RCA vstup

PWM MOSFET napájacia jednotka

stabilný kryt z liatiny

246 x 267 x 61 mm / 1,8 kg