**Termékleírás**

* max. 3000 W fűtési teljesítmény
* 2 fűtési fokozat: 1500 W / 3000 W
* légszállítás: 540 m3/óra
* mechanikus termosztát
* strapabíró fém ház
* IPX4 védelem a freccsenő víz ellen
* túlmelegedés elleni védelem
* tápellátás: 230 V ~/ 50 Hz
* tartozék hálózati kábel és csatlakozódugó
* tömege: 6,5 kg

**Hogyan biztosíthatja gyorsan és hatékonyan a kellemes meleget a leghidegebb napokon is?**

A STANLEY SXJH203000E fűtőtest erőteljes, 3000 W-os teljesítményével ideális választás mind otthoni, mind ipari környezetbe, ahol a gyors felfűtés és a megbízhatóság kiemelten fontos. A két választható fűtési fokozat (1500 W / 3000 W) segítségével egyszerűen szabályozható a hőleadás, így mindig az adott helyiség igényeihez igazítható a működés.

**Erőteljes és hatékony fűtés**

A készülék fűtőelemei gyors felmelegedést biztosítanak, az 540 m³/óra légszállítási teljesítmény pedig egyenletesen oszlatja el a meleget, így a helyiség rövid idő alatt komfortossá válik. A mechanikus termosztát lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-beállítást, így nemcsak hatékony, hanem gazdaságos is a fűtés.

**Tartós, biztonságos kialakítás**

A strapabíró fém ház hosszú élettartamot garantál, és ellenáll a mindennapi használat során fellépő igénybevételnek. Az IPX4 védelem megóvja a készüléket a fröccsenő víztől, ezért akár nedvesebb környezetben – például garázsban vagy műhelyben – is biztonságosan üzemeltethető. A túlmelegedés elleni védelem automatikusan lekapcsolja a fűtőtestet, ha a hőmérséklet meghaladná a biztonságos határt, így nyugodtan használható hosszabb ideig is.

**Stabil teljesítmény és egyszerű használat**

A 230 V~/50 Hz tápellátású STANLEY SXJH203000E fűtőtest a hálózati kábellel és csatlakozódugóval együtt kerül forgalomba, így azonnal üzemkész. A 6,5 kg-os tömeg stabil elhelyezést biztosít, miközben a kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy akár kisebb helyiségekben is könnyen elférjen. Ez a modell különösen azok számára ideális, akik egy megbízható, nagy teljesítményű, ugyanakkor biztonságos fűtőeszközt keresnek.

**Miért érdemes a STANLEY SXJH203000E PTC fűtőtestet választani?**

- Nagy, 3000 W teljesítmény a gyors felfűtésért

- Két választható fokozat: 1500 W / 3000 W

- IPX4 fröccsenő víz elleni védelem, nedves környezetben is használható

- Túlmelegedés elleni védelem a maximális biztonság érdekében

- Masszív fém ház és mechanikus termosztát a tartósságért és precíz szabályozásért

- Azonnal használatra kész a mellékelt hálózati kábellel és csatlakozódugóval

Ne hagyja, hogy a hideg befolyásolja a mindennapokat!  Válassza a STANLEY SXJH203000E PTC fűtőtestet, és élvezze a gyors, hatékony és biztonságos fűtést otthonában, műhelyében vagy irodájában – megbízható teljesítménnyel, a STANLEY minőségével!