**Popis produktu**

Pasta s vynikajúcimi tepelno-vodivými vlastnosťami, teplovzdorný do 200°C. Tepelná vodivosť 0,24-0,42 W/mK.